甘肃东兴嘉宇新材料公司

计量仪表校检服务技术规格书
技术规格书编号： 

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

乙方：

甘肃东兴嘉宇新材料有限公司（以下简称甲方）委托        

                                   （以下简称乙方）就计量仪表校检服务双方协商，达成如下技术规格书:

一  总则

本技术规格书作为甘肃东兴嘉宇新材料有限公司东兴嘉宇公司计量仪表校检服务技术规格书，与合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方在协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书所提出的是最高标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的服务必须具有同行业近几年内的先进技术水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供服务所使用的服务必须本行业内部要求的全新、规范、先进的高质量可靠产品。

1.4乙方在合同服务中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.5 乙方须具备国家认可的计量校准资质（CNAS 认证），校准人员需持有相应专业的计量检定 / 校准职业资格证书，且证书在有效期内。

1.6 本次校检为现场在线校检，乙方在校检作业过程中，需严格遵守甲方厂区的安全生产管理制度、消防安全规定及现场作业规范，服从甲方现场管理人员的合理调度与管理。

1.7 乙方需为现场作业人员购买足额的人身意外伤害保险，作业过程中发生的人员伤亡、设备损坏等安全事故，一切责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。

1.8 校检作业前，乙方需向甲方提交详细的校检实施方案，包括作业计划、人员配置、设备清单、安全保障措施等，经甲方审核通过后方可开展作业。

二  服务范围及技术要求

	各作业区计量表校检设备台账

	序号
	设备名称
	设备型号
	生产厂家
	数量
	注备

	1
	电池监测装置
	TBYG-60A220
	北京统部阳光
	1台
	校检

	2
	激励变压器
	JB-10k/1.5/3/6KV/0.4KV
	武汉三新电力设备制造有限公司
	1台
	校检

	3
	高压电抗器
	SXDK-27KvA/27kV
	武汉三新电力设备制造有限公司
	4个
	校检

	4
	变频串联谐振试验成套装置
	SXBP-270kVA/270kV
	武汉三新电力设备制造有限公司
	1台
	校检

	5
	电容分压器
	FRC-150kV/1200PF
	武汉三新电力设备制造有限公司
	1台
	校检

	6
	高压介质损耗测试仪
	SH22-04
	南京赛豪有限公司
	1台
	校检

	7
	接地电阻测试仪
	SHBY2571
	南京赛豪有限公司
	1台
	校检

	8
	直流高压发生器
	SHZGF - 2000
	南京赛豪有限公司
	1台
	校检

	9
	工频耐压试验装置
	YDQ-5kVA/50KV
	武汉三新电力设备制造有限公司
	1台
	校检

	10
	高压试验控制仪
	SH-SB
	南京赛豪有限公司
	1台
	校检

	11
	互感器伏安特性测试仪
	SXFA-IV
	南京赛豪有限公司
	1台
	校检

	12
	SH36-V 断路器特性测试仪
	SH36-V
	南京赛豪有限公司
	1台
	校检

	13
	回路电阻测试仪
	SH35-III
	南京赛豪有限公司
	1台
	校检

	14
	变压器直流电阻测试仪
	SH11
	南京赛豪有限公司
	1台
	校检

	15
	六相继电保护测试仪
	SX-6600
	武汉三新电力设备制造有限公司
	1台
	校检

	16
	三相继电保护测试仪
	SH66
	南京赛豪有限公司
	1台
	校检

	17
	氩气站压差液位计
	CYJ-1
	成都兰石低

温科技有限

公司
	3台
	校检

	18
	生产水流量计
	NPLJ-CP10T3AO-LCD
	重庆宝元森

仪表制造有

限公司
	1台
	校检

	19
	生活水流量计
	NPLJ-CP10T3AO-LCD
	德国科隆重
	1台
	校检

	20
	东铝压缩空气流量计
	/
	/
	1台
	校检

	21
	相序表
	/
	/
	1台
	校检

	22
	涡轮流量计
	YK-LWQ-C/80/S/S/L/L1
	大连优科仪器仪表有限责任公司
	12台
	校检

	23
	电接点温度表
	/
	/
	40台
	校检

	24
	加油机
	/
	/
	1台
	校检

	说明
	注：高压试验设备校检查需要在2026年春检后2026年6月15日展开

	
	

	
	

	
	


三  执行标准

3.1 GB/T 16927.1 - 2011《高电压试验技术 第 1 部分：一般定义及试验要求》

3.2 JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

3.3 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

3.4 各设备对应的国家计量检定规程 / 校准规范

3.5 设备生产厂家提供的产品技术说明书及维护手册

四  提供资料

4.1 服务方应提供电子版（PDF 格式）及纸质版（一式四份）校检报告，报告需加盖公司公章及校验专用章，纸质版报告甲方三份、乙方一份。

4.2 校检报告内容需完整、规范，包含设备基本信息、校检依据、校检环境、校检项目、校检数据、校检结果、结论、校检人员及审核人员签字等信息，数据需真实、可追溯。

4.3 对于维修的设备，需单独提供维修报告，包含故障分析、维修方案、更换配件清单、维修后检测数据等内容，并附配件质量证明文件。

4.4 乙方需在项目完成后 15 个工作日内，将上述所有资料提交给甲方，电子版资料发送至甲方指定邮箱。

4.5 乙方需为甲方建立设备校检档案，将本次校检的所有资料归档留存，甲方有权随时查阅、调取。。

五 质保与售后服务
5.3检测服务方在接到用户发现测量结果有误时有权提出复测、复核或维修，并在48小时内响应；承担相关费用，包含物流费用。

六  交货及地点

6.1服务时间：合同后180天

6.2服务地点：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

6.3项目完成甲方进行验收，若不满足使用要求，甲方有权要求继续服务直至满足第二款要求的条件。

七  其它

7.1本协议内容经由甲乙双方于      年      月      日      时--      时通过         方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3签完技术规格书后方可参与投标。若                      
       公司不能满足中标规格书，视为自动失效，双方互不承担任何责任。
7.4 本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。  

7.5若                      公司不能中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

7.6潜在投标人注意：参与本项目的投标人，须为酒钢集团公司业务外包供方目录内的合格供应商。若潜在投标人已满足本项目资格要求，但尚未纳入酒钢集团公司业务外包供方目录，务必在本项目开标前，主动联系于永波（联系电话：15393256060）办理供方目录入库相关手续。因未及时办理入库手续、影响正常参与投标的，相关责任由投标人自行承担。
甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司   乙方： 

代表：                             代表： 

日期：                             日期：
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