400KA电解车间电解槽小面砌筑挡墙工程量清单

1. 厚度100mm砼切割缝3048m
2. 150mm厚砼拆除0.1m\*0.4m\*1524m
3. 沟槽人工开挖深0.45m\*宽0.4m\*长1524m
4. 原土人工夯实0.4m\*1524m
5. 150mm厚三七灰土摊铺人工夯实0.15m\*0.4m\*1524m
6. C15150mm厚砼浇注、0.15m\*0.4m\*1524m
7. 240厚小红转砌筑墙、厚0.24m\*高0.3m\*长1524m
8. 砖墙M5砂浆抹灰养护、宽1.3m\*长1524m
9. 垃圾人工小推车外运至车间外（运距1KM）、车辆集中运输运距15KM

240KA电解车间电解槽小面砌筑挡墙工程量清单

1. 厚度100m砼切缝2184m
2. 100厚砼拆除、厚0.1m\*宽0.4m\*1092m
3. 沟槽人工开挖、深0.45m\*宽0.4m\*长1092m
4. 原土人工夯实、宽0.4m\*长1092m

5、150mm厚三七灰土摊铺人工夯实厚0.15m\*宽0.4m\*长1092m

6、C15 150mm厚砼浇注、厚0.15m\*宽0.4m\*长1092m

7、240厚小红转砌筑墙、厚0.24m\*高0.3m\*长1092m

1. 砌墙M5砂浆抹灰养护、宽1.3m\*长1092m
2. 垃圾人工小推车外运至车间外（运距1KM）、车辆集中运输运距15KM

以上材料均由人工运至现场，车辆无法到达。