（1）不锈钢炼钢一班、炼钢二班、碳钢冷轧班、不锈钢轧钢班区域阀门井圈井盖制作安装（共17套）。

（2）不锈钢二期废水站石灰给料机间屋顶防水制作60㎡，冷轧一期废水站低压室屋顶防水制作50㎡。

（3）不锈钢炼钢一班旋流井渣池水泥地坪浇筑150㎡。

（4）不锈钢区域卫生间（5处）下水管疏通、更换，充水装置（自动补水箱）加装，配套管道进水、出水管道更换（PPR）。

（5）六加压站值班室、会议室屋顶防水制作150㎡，室内污损墙面局部修复。

（6）制氧作业区充装站屋面防水制作500㎡。

（7） 21000制氧工程师站46㎡防静电地板及支架全部进行更换；

（8） 21000制氧3#空分工程师站、分析室46㎡防静电地板及支架全部进行更换；

（9）三制氧工程师站63㎡防静电地板及支架全部进行更换。

（10）新机修换热站厂房及变压器室屋顶防水制作200㎡。

（11）七空压站高压软启室房顶防水制作20㎡。

（12）选烧换热站厂房房顶防水制作100㎡。

（13）铁烧换热站补水泵、补水箱房顶防水制作80㎡。

（14）九空压站厂房东侧墙体7处有裂纹、厂房西侧墙体有5处裂纹、东侧与南侧墙体墙皮脱落20㎡，需对破损位置进行修复。

（15）热力作业区卫生间女厕所下水管道堵塞需更换管道25米，男厕所小便池进行更换2个。

（16）七空压站厂房内水池下水堵塞，卫生间便池管道堵塞，需对DN50下水管20米进行更换，并恢复卫生间功能。

（17）六空压站生活水水压较小，需对生活水水管道更换DN50镀锌钢管60米，对卫生间破损便池更换。

（18）一炼钢换热站排水沟与电缆沟之间防水制作10㎡；不锈钢一期换热站排水沟与电缆沟之间窜水防水制作6㎡。

（19）新机修换热站开挖制作渗水井1.5米深 ,管沟开挖20米，预埋DN100管道20米；对水泵房墙体轴流风机安装孔洞开凿Φ800、安装2套，配套风机、电源线、穿线管及控制开关。