酒钢集团西沟矿

2025年复盛空压机泵头维修采购内容

一、采购内容

### 对西沟矿1台ZP5250复盛空压机泵头进行全面保养维修。

1. 修复技术要求

1.主机腔及转子积碳清洗。

2.解体检查主动、从动齿轮劣化情况。

3.解体检查主箱体内孔劣化情况，对损伤部分修复。

4.解体检测阴阳转子型线及轴颈劣化，转子表面损伤、跳动度，对损伤部位进行修磨并出具检测报告，转子修磨必须按照原制造厂家转子线型在转子加工中心精密修复，并通过三坐标定位检测。

5.解体检查排气箱端面与内孔。

6.更换主机全部轴承并对主机油管路，进行清理、疏通。

7.更换解体检查中拆卸的密封件。

8.修复后对主机运行时的声音检测，特别是轴承有无异响并出具报告。

9.修复后对机组运行电流及温度检测分析。

10.修复后对机组排气量的定性检测分析。

11.修复后对主机的振动检测分析。

1. 资质要求

1.报名人须为中华人民共和国境内的独立法人。

2.报名人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。

3.报名人须具备近三年同类型及以上复盛空压机泵头维修业绩并提供合同和验收证明材料。