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甲方：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
乙方：




甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司防雷防静电设施
检测项目技术规格书
[bookmark: heading_0]一、项目概述
[bookmark: heading_1]（一）项目背景
西部重工公司部分厂房、除尘烟囱、煤气炉窑、变压器室、配电室、室外较高单体设备等构（建）筑物按照《建筑物雷电防护装置检测技术规范》（GBT21431-2023）标准要求，需对其防雷防静电设施定期开展检测，确保其防雷防静电功能完好。总计需要进行防雷防静电检测的点位93处，其中嘉峪关冶金厂区本部31处、庆阳西重公司6处、瓜州公司4处、天成公司5处、榆钢机修作业区5处。
[bookmark: heading_2]（二）检测目的
1.排查物理老化与性能衰减，保障系统有效性
雷电防护装置（包括接闪器、引下线、接地装置及电涌保护器等）长期暴露于室外，不可避免地会受到风雨侵蚀、温度变化等自然环境因素影响，从而产生锈蚀、断裂、变形或电气性能劣化等隐蔽性损伤。通过每年定期的专业检测，能够科学、客观地评估防雷装置的实际运行参数与防护效力，确保其在雷击发生时能够正常发挥导流与泄放作用。
2.履行法定安全主体责任，落实合规管理要求
根据《中华人民共和国气象法》及《防雷减灾管理办法》等相关法律法规，投入使用后的雷电防护装置必须实行定期检测制度。除爆炸和火灾危险环境场所需每半年检测一次外，一般建（构）筑物应当每年检测一次。按期开展检测是构建筑物所有权人或管理人履行防雷安全主体责任、满足国家安全生产与防灾减灾法定要求的必要举措。
3.及时识别并消除安全隐患，降低灾害损失风险
定期检测是排查和治理雷击风险隐患的重要技术手段。通过全面检测，能够精准定位防雷系统中不符合规范要求的薄弱环节。针对检测出的隐患，管理单位可及时制定整改方案并进行维护或更新，从而将雷击引发火灾、设备损毁或人员伤亡的风险降至最低，切实保障人民群众的生命与财产安全。
[bookmark: heading_3]二、检测依据
《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GBT21431-2023
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
《防雷安全风险分级管控要求油库、气库建设工程和场所》QXT 738—2024
《防雷装置检测技术规范 第12部分：空管设施》DB15T 500.12—2025
[bookmark: heading_6]三、检测明细
总计需要进行防雷防静电检测的点位93处，其中嘉峪关冶金厂区本部31处、庆阳西重公司6处、瓜州公司4处、天成公司5处、榆钢机修作业区5处。
	[bookmark: heading_13]序号
	使用单位
	使用地点
	一类点数
	二类点数
	三类点数
	备注

	1
	西部重工
	庆阳公司11#厂房
	
	
	4
	庆阳

	2
	西部重工
	庆阳公司4#厂房
	
	
	4
	庆阳

	3
	西部重工
	天成公司法兰厂房
	
	
	4
	酒泉天成

	4
	西部重工
	天成公司填平补齐厂房
	
	
	2
	酒泉天成

	5
	西部重工
	天成公司实验楼
	
	
	1
	酒泉天成

	6
	西部重工
	铸钢作业区厂房
	
	
	4
	嘉峪关

	7
	西部重工
	轧辊铸造厂房
	
	
	4
	嘉峪关

	8
	西部重工
	铸铁作业区厂房
	
	
	4
	嘉峪关

	9
	西部重工
	轧辊机加厂房
	
	
	4
	嘉峪关

	10
	西部重工
	铆焊作业区厂房
	
	
	2
	嘉峪关

	11
	西部重工
	精密铸造作业区厂房
	
	
	3
	嘉峪关

	12
	西部重工
	精铸1.5+1吨中频炉除尘器烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	13
	西部重工
	铆焊喷砂厂房除尘烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	14
	西部重工
	铆焊喷漆厂房除尘烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	15
	西部重工
	轧辊10+5吨炉除尘烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	16
	西部重工
	轧辊双联1.5吨炉除尘烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	17
	西部重工
	轧辊覆膜砂热法再生除尘烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	18
	西部重工
	轧辊2号煤气窑烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	19
	西部重工
	轧辊干燥煤气窑烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	20
	西部重工
	庆阳公司除尘烟囱
	
	
	1
	庆阳

	21
	西部重工
	庆阳公司voc催化燃烧设备烟囱
	
	
	1
	庆阳

	22
	西部重工
	精铸干燥窑烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	23
	西部重工
	轧辊4号煤气窑烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	24
	西部重工
	轧辊5号煤气窑烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	25
	西部重工
	轧辊6号煤气窑烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	26
	西部重工
	铸钢渣罐处理炉窑烟囱
	
	
	1
	嘉峪关

	27
	西部重工
	天成公司炉窑烟囱
	
	
	1
	酒泉天成

	28
	西部重工
	备件修造作业区机油库
	
	1
	
	嘉峪关

	29
	西部重工
	备件修造作业区油漆库
	
	1
	
	嘉峪关

	30
	西部重工
	胶辊区域危化品库
	
	1
	
	嘉峪关

	31
	西部重工
	精铸煤压站
	
	2
	
	嘉峪关

	32
	西部重工
	瓜州公司油漆库
	
	1
	
	瓜州

	33
	西部重工
	瓜州公司危废库
	
	1
	
	瓜州

	34
	西部重工
	庆阳公司油漆库
	
	
	1
	庆阳

	35
	西部重工
	庆阳公司危废库
	
	1
	
	庆阳

	36
	西部重工
	生产保障作业区酒精库
	
	1
	
	嘉峪关

	37
	西部重工
	生产保障作业区气瓶库
	
	1
	
	嘉峪关

	38
	西部重工
	生产保障作业区油漆库
	
	1
	
	嘉峪关

	39
	西部重工
	生产保障作业区油库
	
	1
	
	嘉峪关

	40
	西部重工
	生产保障作业区危废库
	
	
	8
	嘉峪关

	41
	西部重工
	酒泉天成公司10kV配电中心
	
	
	1
	酒泉天成

	42
	西部重工
	西重10kV开关站
	
	
	1
	嘉峪关

	43
	西部重工
	精铸10kV箱式变压器
	
	
	1
	嘉峪关

	44
	西部重工
	瓜州1250kVA开关站变压器
	
	
	1
	瓜州

	45
	西部重工
	瓜州500kVA开关站变压器
	
	
	1
	瓜州

	46
	西部重工
	西重院内煤气管道
	
	10
	
	嘉峪关

	47
	西部重工
	榆钢机修作业区配电室
	
	
	1
	兰州

	48
	西部重工
	榆钢机修作业区厂房
	
	
	4
	兰州


[bookmark: _GoBack]四、服务范围
1.进行防雷防静电技术服务，对西部重工所有构（建）筑物进行一次防雷防静电技术诊断，对于防雷防静电设施设置不规范或缺失的建（构）筑物，给出整改要求并指导安装。
2.对所有防雷防静电装置进行检测，除爆炸和火灾危险环境场所需每半年检测一次外，一般建（构）筑物应当每年检测一次（该协议为全年技术协议）。
3.防雷防静电技术服务与防雷防静电设施检测包含西部重工公司冶金厂区和天成公司、瓜州公司、庆阳公司、榆钢机修作业区等异地单位。
4.按要求出具检测报告。
五、其他说明
（一）资质与人员合规要求
出具检测报告的防雷装置检测机构，必须依法取得省级气象主管机构颁发的相应雷电防护装置检测资质证书，并在资质等级许可的范围内开展业务。报告必须由具备专业资格的检测人员、审核人员和批准人员三级签字确认，严禁无资质、超资质或挂靠资质出具报告。
（二）格式规范与数据真实要求
检测报告必须严格按照国家或地方气象主管机构规定的最新格式样表出具，并包含检测数据表、示意图和整改意见等核心部分。检测机构需执行国家相关技术标准，确保检测数据真实可靠。
六、其它
1.本协议未尽事宜，双方及时联系，协商解决。
2.本协议与合同具有同等法律效力。
3.本协议一式四份。签章后生效。

甲方：甘肃酒钢集团西部重工         乙方：
股份有限公司 
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