水表参数及参照

1. 水表参数

名称：螺翼式冷水水表

参数：水平安装 PN10 DN200 法兰 冷水 本安型 现场指示 公称流量：250m3/h

要求：

1、长度=34.5cm；

2、必须经过第三方经验并提供检验报告；

3、带螺丝螺栓和法兰垫。

1. 参照样式图

