一、项目概况

1、项目名称：碳钢薄板厂2023年120tRH炉耐材业务外包项目采购

2、项目地点：酒钢宏兴股份公司碳钢薄板厂

3、项目内容：

1.乙方负责甲方RH炉热弯管、真空室上部槽体、顶枪入口、合金加料口、下部槽体、环流管、及浸渍管所用的镁铬质耐火材料、保温材料、隔热材料、密封材料供应。其中浸渍管整套成品交货（包括钢胆及内嵌吹氩管），热弯管、循环管、合金下料口、底部槽底砖组合砖交货；2.乙方负责砌筑过程中所需的镁铬质捣打料、镁铬质泥浆、高铝泥浆、刚玉质捣打料、刚玉质浇注料、喷补料等供应；3.乙方负责真空室上部槽体、顶枪入口、合金加料口、下部槽体、环流管等，冷、热修过程中所需的各种耐火材料、填充料、喷补料及添加剂等的供应；4.乙方负责热弯管、真空室上部槽体（含合金加料口）、真空室下部槽体、环流管及浸渍管等各部分耐材的砌筑、浇注、安装、修补（包括冷修和热修）；5.乙方负责离线位各部分耐材施工后的干燥和预热，冬季砌筑时的做好捣打料、自流料及湿料的防寒保温工作；6.乙方负责离线真空室热弯管、真空室上部槽体、下部槽体、合金加料口及合金加料口内部、环流管、热弯管及浸渍管残余冷钢冷渣的拆除及清理；7.负责提供耐材固定件（如托圈板/挡板），并负责其修补、更换；8.其他未尽事宜，详见《碳钢薄板厂120tRH炉耐材制品承包整体承包技术协议》。

二、技术指标要求

（1）2个工位在线真空室使用寿命＜60炉，线下保证1套以上具备烘烤后上线使用的真空室；（2）1个工位在线真空使用寿命≥60炉，线下保证2套以上具备烘烤后上线使用的真空室；（3）2个工位在线真空使用寿命均≥60炉，线下保证3套以上具备烘烤后上线使用的真空室。

三、资质要求

1、采购要求投标人在近三年内经营活动中没有重大违法记录；2、要求投标人在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统以及企业信息查询网站无失信记录；3、投标人具有RH炉耐材承包业绩及经验；4、不接受联合体投标。

四、公告期限：2022年11月21日至2022年11月23日

五、报名截止时间：2022年11月24日12：00

六、报名方式：投标人须登录酒钢集团电子交易平台(<http://eps.jiugangbid.com:8000/>)进行报名，务必在开标前完成注册并获得投标资格。

七、联系方式：

联系人：高显鹏

电话：13519483095

邮箱：[gao](mailto:chengtianbo@jiugang.com)xianpeng@jiugang.com​