烟道更换项目主要内容

3#转炉移动段烟道更换，活动烟罩更换，膨胀节更换，18米集烟室拆卸回装，南侧挡火墙拆除回装并密封，横移小车焊接加固、护板安装，3#转炉托圈内部封板焊接，4#转炉球挂铰螺栓更换。