酒钢集团宏兴股份公司

碳钢薄板厂ICAP6300光谱仪及镀锌线锌层测厚仪测量精度提升维保服务采购

项目主要内容：

1、ICAP6300光谱仪

1.1现场诊断、现场维修、参数检测。（维修件如CID检测器，RF发生器，控制板，各种马达，光路狭缝装置，光学棱镜，工作线圈，蠕动泵等）。

2、锌线锌层测厚仪（2台）

2.1遏制镀锌线测厚仪的衰减和劣化切趋势，通过参数测量来修订锌层测厚仪的测量曲线；

2.2对测厚仪的状态进行测评，测厚仪的测头精度标定；

2.3对测厚仪的控制系统（巴赫曼）进行软件维护、硬件模块检测；

2.4测厚仪的标准样板出现氧化起泡，需要厂家对样板实施保养，根据劣化情况修订样板数据，作为测厚仪精度保持的标准；

1. 维保周期一年(其中测厚仪维保2次，1次正常维保，1次紧急维保)。