西沟矿R926挖机整机维修

技术规格书

拟制单位：甘肃西沟矿业有限公司

拟制日期：   2026 年 4月

签定日期：     年   月    日

为了使维修的R926挖机能够正常稳定工作，满足西沟矿生产的需要，甲乙双方协商制定如下技术要求。
一、总则

本技术规格书作为甲方设备维修合同的附件，与维修合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。
1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，未对一切技术细节做出规定，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。
1.2乙方提供的备件必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，确保设备连续稳定的工作。
1.3乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。
1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发布的标准和技术规范。
1.5在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文，如果卖方提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，在这种情况下，解释权以中文版本为准。
二、技术参数及质量要求
1.主要技术要求
1.1工作环境
1.1.1最高温度38.4℃，最低温度-35℃。
1.1.2年降雨量85.7mm，最大降雨量155mm，年均降雨天数37.5天。
1.1.3最大风速34m/s，年大风天数195天。
1.1.4海拔3000-3500m。

R926挖机整机维修技术规格书内所包含的备件在这种条件下使用，设备性能必须稳定可靠，满足西沟矿正常生产的需要

1.2维修要求及零件更换
1.2.1乙方给甲方所用的备件必须是利勃海尔原厂备件，且经国家相关体系认证的合法产品。

1.2.2零件更换包括：

	序号
	件号
	名称
	单位
	数量

	1
	/
	整车油管压装（进口胶管）
	套
	1 

	2
	10860462
	电 线（上车）
	件
	1

	3
	10848766
	主控阀
	件
	1 

	4
	10814274
	水阀
	件
	2

	5
	9171671
	铲斗油缸活塞头油封
	件
	1 

	6
	94026522
	铲斗油缸缸头油封
	件
	1 

	7
	9285577
	举升油缸活塞头油封
	件
	2

	8
	9613027
	举升油缸缸头油封
	件
	2

	9
	5618923
	控制台
	件
	1 

	10
	/
	氟胶O型圈修理包
	盒
	4

	11
	10356547
	回转中心接头油封
	套
	2

	12
	10340325
	支重轮
	件
	18

	13
	/
	技术服务费
	/
	1


1.2.3零件检查更换包括：

对以上零件进行可用性检测，不可用件必须更换。

2.质量要求及验收标准
2.1质量要求

2.1.1乙方应确保备件质量，新更换零部件必须保证为利勃海尔正厂产品，且由利勃海尔厂家工程师全程负责指导维修。

2.1.2该R926挖机维修后，自使用之日起，甲方应严格按照新机标准进行维护保养，按照使用说明书按时更换正厂耗品及配件，加强运行管理。保质期内，出现提供的备件质量问题，乙方负责无偿更换。

2.1.3维修后的R926挖机，在调试过程中出现的任何问题均由乙方负责指导维修。

2.1.4乙方的保修义务仅限于因其对R926挖机提供修理而导致的故障，包括乙方的装配缺陷和/或提供的材料备件缺陷而导致的故障。

2.1.5主控阀更换完毕，各工位工作正常、无异响、无渗漏油。

2.1.6线束更换、维修完毕，各控制系统能有效控制，工作正常。

2.1.7行走系统有高低速，行走顺畅，行走不跑偏。

2.1.8更换完的挖斗油缸、大臂油缸密封组件不漏油。
2.1.9其他需额外更换的零件。

2.1.10维修报价单中未注明但需更换的其他零件，乙方应提前告知甲方。
2.1.11使用检验：R926挖机维修结束，投入使用开始计时，质保期为一年或2000小时，质保期内此次维修更换备件出现质量问题，必须无条件进行免费维修或更换。
2.2验收标准：

2.2.1按照R926挖机整机大修标准进行验收。

三、技术服务与售后
3.1设备质保期为一年或运行2000小时，质保期自维修结束投入使用后开始计算，并抵押10%的质保金，质保期内设备运行各部正常后支付质保金。

3.2设备按约定工期完成维修，并依照甲乙双方所签订的技术规格书，提供的产品相关资料进行验收。
3.3质量问题处理方式：在备件质量保证期内，由于乙方备件质量产生的质量问题，乙方负责包修、包退、包换；并保证在使用寿命期内正常使用；由于甲方使用原因造成的问题，乙方负责协助处理或提供修复方案，费用由甲方自理。
3.4质量问题的响应期限：若设备发生质量问题，由甲方通知乙方，乙方接到甲方通知后24小时内予以答复；如需乙方技术服务人员到现场进行处理的，3天内必须到达现场。
四、交货时间及地点
4.1交货时间：以维修合同为准

4.2交货地点：酒钢西沟矿
五、其它

5.1本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

5.2本规格书内容经由甲乙双方于   年  月  日    时-   时通过          方式商定。

5.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

5.4若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：甘肃西沟矿业有限公司
           乙方：
（行政公章）                         （合同专用章）
甲方代表：                            乙方代表：
年  月  日
                        年  月  日

