**家具技术参数**

发货前需提供样品合格后供货，到货后安装到位，质保期一年

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 办公椅 | 900×450×460mm  网布小竖条纹单网+坐垫乱麻布；  脚架1.2厚28管内含1.8厚套管。产地：广东 | 件 | 110 | 1 |
|  |
| 2 | 会议椅 | 460\*500\*900mm  1.面料采用优质西皮；  2.骨架采用优质橡木制作，经防潮、防虫处理；  3.油漆：选用优质环保油漆，采用高级环保胶粘剂；  4.软包部位采用优质高密度海棉。产地：广东 | 件 | 120 | ce4d0e195040c467a8d9c2f6455596b |
| 3 | 文件柜 | 1820×850×390mm  1.基材：采用冷轧钢板冲压而成;静电喷塑表面平整、光滑，无流挂、  2.上下分层式设计，上节内设二块可调层板，下节一块层板。  3.钢板厚度：采用优质冷轧钢板，柜体钢板裸板厚度≧0.6mm，柜门钢板裸板厚度≧0.6mm。 | 套 | 20 | 3 |